| 廠牌 | 型號 | 通話  時間 | 系統 | 體積  (長mm x寬x高) | 重量  (g) | 待機時間 | 手機圖片 | 功能特色 | 螢幕解析度  (Pixels) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amoi | V801 | 最長可達240分鐘 | WCDMA+GSM 900/1800 3G | 95 x 47 x 15.8 | 100g | 最長可達220小時 | AMOI.jpg | ◎支援播放 MP3、H263、MPEG4 格式檔案  ◎ 內建 64 和弦鈴聲，支援 MP3 原音鈴聲  ◎ 支援 MP3 播放及鈴聲  ◎ 支援 GPRS、WAP、JAVA、MMS  ◎ 支援 USB 傳輸、A2DP 藍牙  ◎ 內建日程管理、計算機、來電過濾、資訊管理 | 176 x 220 |
| BenQ | T80 | 最長可達240分鐘 | GSM 三頻 | 100 x 51.5 x 17.9 | 108 | 最長可達250小時 | BENQ-T80.jpg | ◎ 支援 GSM 900 / 1800 / 1900  ◎ 採用微軟 Windows Mobile 6 作業系統  ◎ 時尚冷光滑蓋造形設計  ◎ 內建 200 萬畫素相機  ◎ 可模擬輸出 300 萬畫素之影像  ◎ 內建 TI OMAP1030 260Mhz 處理器  ◎ 內建 64MB RAM / 256 MB ROM 記憶體  ◎ 支援 NFC(近距離無線通信技術)應用手機  ◎ 支援 2.2 吋 QVGA 螢幕  ◎ 支援藍牙 / USB / WiFi 無線網路 | 240 x 320 |
| HTC | S730 | 最長可達210分鐘 | HSDPA/WCDMA/GSM 四頻 | 105.8 x 51 x 19.4 | 150g | 最長可達388小時 | HTC-S730.jpg | ◎ HSDPA 最高可達 3.6Mbps  ◎ 半自動側邊滑蓋設計、內建 QWERTY 按鍵  ◎ 搭載 Windows Mobile 6 Standard 作業系統  ◎ 內建 200 萬畫素 CMOS 相機  ◎ 可支援 MP3、AAC、AAC+、WAV、WMA 音樂  ◎ Windows Live 線上服務、可閱讀 Office 文件  ◎ 支援 GPRS Class 10、WAP 2.0、EDGE  ◎ 支援 Wi-Fi 802.11 b/g  ◎ 支援 USB、藍牙 V2.0、A2DP、 Java | 240 x 320 |
| LG | KU970 | 最高可達180分鐘 | UMTS2100+GSM900/1800/1900 | 99.8 x 50 x 13.8 | 125g | 最高可達300小時 | LG-ku970.jpg | ◎ Shine 家族首款 HSDPA 機種  ◎ 金屬外殼滑蓋機設計  ◎ 首款具備 Schneider 鏡頭手機  ◎ 自動對焦 200 萬畫素鏡頭  ◎ 支援 MPEG4 無間斷有聲錄影  ◎ 內建 MP3 / MP4 播放器  ◎ 支援 WAP 2.0、GPRS、支援藍芽傳輸、USB | 240 x 320 |
| Motorola | maxx　K3 | 最長可達300分鐘 | WCDMA+GSM900/1800/1900 3.5G | 103 x 42 x 16 | 103g | 最長可達380小時 | k3.jpg | ◎ 支援最高 3.6Mbps 高速下載  ◎ 200 萬畫素 CMOS 相機；支援 8 倍數位變焦  ◎ VGA 3G 視訊相機、MPEG4 錄影  ◎ 支援 3GPP 視訊串流技術  ◎ MP3、AAC、AAC+、AAC+ Enhanced、WMA v9、RA v9、WAV、AMR-NB/-WB、XMF 音樂播放  ◎ 支援 JAVA MIDP 2.0、USB 2.0、 藍牙傳輸  ◎ 支援 A2DP 立體聲藍牙耳機、藍牙無線列印  ◎ 內建 50MB 動態記憶體 | 240 x 320 |
| Nokia | N82 | 最可達長260分鐘 | WCDMA2100 | 112x 50.2x 17.3 | 114 g | 最長可達225小時 | No_3121.jpg | ◎ 支援 HSDPA / WCDMA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900  ◎ 支援 Symbian S60 3.1 平台  ◎ 內建500萬畫素蔡司專業鏡頭、自動對焦功能  ◎ 支援 Wi-Fi / WLAN 無線上網  ◎ 支援雙向視訊電話；支援線上影像串流  ◎ 支援方向感應器功能、N-Gage 遊戲服務平台  ◎ 支援 MP3、AAC、MPEG4 Player  ◎ 支援藍芽傳輸（A2DP）、AGPS 衛星導航功能  ◎ 支援 TV-Out 功能、FM Radio  ◎ 支援 WAP 2.0、Java MIDP 2.0 | 240 x 320 |
| Sony　Ericsson | W890i | 最長可達210分鐘 | HSDPA,GSM850/900/1800/1900 3.5G | 104 x 46.5 x 9.9 | 78 g | 最長可達400小時 | 0711070008.jpg | ◎ 支援 GSM 四頻、WCDMA、HSDPA 網路  ◎ 支援 RSS 瀏覽器、藍牙 V2.0、A2DP  ◎ 支援 MP3、AAC、eAAC+、WMA 音樂播放  ◎ 支援 MPEG4、3GP 影片播放、Java MIDP 2.0  ◎ 支援飛航模式、RDS 收音機、3D 遊藝  ◎ 320 萬畫素 CMOS 相機；4 倍數位變焦  ◎ 支援視訊部落格、照片部落格功能  ◎ 支援 PictBridge 印表機直接列印  ◎ 支援 Access NetFront 網頁瀏覽器  ◎ 支援 USB 2.0、Media Manager 軟體 | * 240x320 |
| Samsung | SCH-F609 | 9小時30分鐘 | CDMA2000 | 94.6 x 49.6 x 16.8 | 85 g | 最長可達360 小時 | No_3134.jpg | ◎ 雙螢幕摺疊式造型  ◎ 支援 CDMA 1x 網路  ◎ 外螢幕為七色炫光 LCD  ◎ 130 萬畫素 CMOS 相機  ◎ 支援 MP3 音樂播放、72 和弦鈴聲  ◎ 支援離線模式  ◎ 支援 SMM 訊息  ◎ 支援 SOS 求救簡訊、USB、藍牙傳輸 | 176x220 |
| Toshiba | 920T | 200 分鐘 | WCDMA, HSDPA | 112 x 51 x 18.5 | 135 g | 400 小時 | Toshiba.jpg | ◎ 滑蓋式造型設計  ◎ 支援 WCDMA、HSDPA 網路  ◎ 支援 GPS、AGPS  ◎ 螢幕為 3 吋 26 萬色 TFT 液晶◎ 320 萬畫素 CMOS 相機  ◎ 支援自動對焦、防手震、美肌模式功能  ◎ 支援數位電視功能；最長連續播放 4 小時  ◎ 128 和絃鈴聲、 AAC 音樂播放  ◎ 支援視訊通話；32 萬畫素鏡頭  ◎ 支援 JAVA MIDP 2.0  ◎ 支援紅外線傳輸、USB 傳輸  ◎ 支援藍牙功能、A2DP 立體聲藍牙耳機 | 480 x 800 |